УТВЕРЖДАЮ
Технический директор (главный инженер)
______________________________
_______________ / ______________ /
«____» _____________ 20___ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ № ______
для персонала, обслуживающего ______________________________

[Укажите вид оборудования: например, «паровой котёл ДЕ-10-14ГМ» или «сосуд, работающий под избыточным давлением»]
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает обязанности и порядок действий работника, обслуживающего ______________________________.
1.2. К самостоятельной работе допускается работник не моложе 18 лет, прошедший обязательный медицинский осмотр, обучение по профессии, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в объёме настоящей инструкции.
1.3. Работник обязан знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; параметры его безопасной эксплуатации; схемы трубопроводов и коммуникаций; порядок действий при аварийных ситуациях; расположение средств пожаротушения и первичных средств защиты.
1.4. Повторная проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев, а также при переводе на другое оборудование, после аварии или инцидента и по требованию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
1.5. Работник подчиняется ______________________________ и выполняет указания лица, ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования.
2. Обязанности перед началом работы
2.1. Принять смену: ознакомиться с записями в сменном журнале за предыдущую смену.
2.2. Осмотреть оборудование: проверить целостность, отсутствие течей, состояние изоляции, ограждений и площадок обслуживания.
2.3. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок.
2.4. Убедиться в наличии и исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения.
2.5. Сделать запись о приёмке смены в сменном журнале.
2.6. При обнаружении неисправности, препятствующей безопасной работе, — не приступать к работе, доложить ______________________________ и сделать запись в журнале.
3. Порядок пуска оборудования
[Опишите пуск по шагам в той последовательности, в какой его выполняют. Для каждого шага — что проверяется перед переходом к следующему]
3.1. ______________________________
3.2. ______________________________
3.3. ______________________________
3.4. Пуск запрещается при: ______________________________.
4. Обязанности во время работы
4.1. Контролировать параметры работы оборудования и вести записи с периодичностью ______ .
4.2. Поддерживать параметры в пределах: ______________________________.
4.3. Проводить обход оборудования не реже ______ раз за смену.
4.4. Немедленно принимать меры при отклонении параметров от установленных значений.
4.5. Не оставлять работающее оборудование без надзора.
[Внесите таблицу контролируемых параметров: наименование, единица измерения, норма, допустимое отклонение, прибор контроля]
5. Порядок остановки оборудования
5.1. Плановая остановка: ______________________________.
5.2. Аварийная остановка производится немедленно в случаях, перечисленных в разделе 6.
5.3. После остановки сделать запись в сменном журнале с указанием причины и времени.
6. Действия в аварийных ситуациях
[Перечислите признаки аварийной ситуации для вашего оборудования — именно этот раздел проверяющий читает первым]
6.1. Оборудование должно быть немедленно остановлено в случаях: ______________________________.
6.2. При аварийной остановке работник обязан: прекратить подачу ______________________________; отключить оборудование; оповестить ______________________________.
6.3. При возникновении пожара: вызвать пожарную охрану по телефону ______, сообщить ______________________________, приступить к тушению имеющимися средствами, если это не угрожает жизни.
6.4. При несчастном случае: оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку до расследования, если это не создаёт угрозы жизни и здоровью других людей.
7. Требования безопасности
7.1. Работать в исправной спецодежде и применять средства индивидуальной защиты: ______________________________.
7.2. Запрещается: ______________________________.
7.3. Ремонтные работы выполнять только после остановки оборудования, снятия давления и принятия мер, исключающих ошибочное включение.
8. Порядок окончания работы и сдачи смены
8.1. Привести рабочее место в порядок.
8.2. Сообщить сменщику о состоянии оборудования, замеченных неисправностях и принятых мерах.
8.3. Внести в сменный журнал записи о работе оборудования за смену.
8.4. Сдать смену подписью в журнале.
9. Ответственность
9.1. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инструкция разработана: ______________________________
Согласовано: служба охраны труда ______________________________
Согласовано: ______________________________
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Шаблон подготовлен сервисом «Улей» (uleyai.ru). Проверьте требования федеральных норм и правил по вашему виду оборудования в действующей редакции: формулировки шаблона универсальны и не заменяют отраслевые требования.




